하수도정비기본계획

[주관부서 : 환경수도과 하수도팀]

1		과업의 개요

과업명 : 남해군 하수도정비기본계획 변경 과업기간 : - 계약일자 : 2007년 7월 26일 - 착공일자 : 2007년 7월 26일 - 변경승인신청 : 2008년 9월 25일 주요내용 - 기초조사 - 지표 및 계획기준 - 배수구역 및 하수처리구역 - 하수관거계획 - 공공하수처리시설 계획 - 하수처리수 재이용 계획 - 하수찌꺼기(슬러지) 처리․처분계획 - 분뇨처리시설 계획 - 재정계획 - 운영 및 유지관리 - 사업의 시행효과 용역비 : 525,953천원 용역업체 : 서울시소재 제일엔지니어링

2		주요내용

구 분

당초

변경 (안)

1.목표년도

․2021년

․2025년

2.배수구역

․10개 배수구역 (357.30㎢)

․10개 배수구역 (357.63㎢)

3.하수처리

구역

․5개 처리구역 (444.47ha)

남해, 이동, 상주, 미조, 고현

․마을하수도 (1,181.60ha)

․5개 처리구역 (536.19ha)

남해, 이동, 상주, 미조, 고현

․소규모하수도 (1,673.03ha)

4.계획인구

(인)

목표년도	2006년	2011년	2016년	2021년
인구	59,600	59,600	59,600	59,600

목표년도	2010년	2015년	2020년	2025년
인구	50,400	68,800	74,000	76,000

5.하수처리

인구(인)

목표년도	2006년	2011년	2016년	2021년
인구	28,262	44,227	46,507	46,887

목표년도	2010년	2015년	2020년	2025년
인구	37,836	60,601	69,039	72,192

6.계획

하수량

(㎥/일)

구분	2010년	2015년	2020년	2025년
남해	4,734	4,734	4,734	4,734
상주	607	607	607	607
이동	762	762	762	762
미조	626	626	626	626
고현	542	542	542	542

구분	2010년	2015년	2020년	2025년
남해	6,218	6,440	6,970	6,970
상주	1,045	1,103	1,166	1,166
이동	491	644	668	668
미조	556	568	589	589
고현	517	529	547	547
소규모	4,479	10,482	12,451	13,296

7.공공하수

처리시설

계획

(㎥/일)

구분	2006년	2011년	2016년	2021년
남해	5,600	5,600	5,600	5,600
상주	600	600	600	600
이동	800	800	800	800
미조	650	650	650	650
고현	-	550	550	550

구분	2010년	2015년	2020년	2025년
남해	5,600	7,000	7,000	7,000
상주	600	600	600	600
이동	600	600	600	600
미조	650	650	650	650
고현	-	550	550	550

8.하수관거

정비 (m)

구분	계	기존관	개량	신설
계	193,335	48,917	5,164	139,254
오수관	97,280	9,069	331	87,880
우수관	96,055	39,848	4,833	51,374

구분	계	기존관	개량	신설
계	644,899	279,156	149,913	215,830
오수관	531,133	168,553	147,791	214,789
우수관	113,766	110,603	2,122	1,041

9. 소규모

하수도

시설계획

․계획 34개소

․처리인구 : 15,839인

․시설용량 : 3,490㎥/일

․계획 47개소

․처리인구 : 10,842인

․시설용량 : 3,235㎥/일